## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc129862918)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc129862919)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc129862920)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc129862921)

[PVB.22 Badkarsblandare 11](#_Toc129862922)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 16](#_Toc129862923)

[PVB.24 Disklådsblandare 16](#_Toc129862924)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 16](#_Toc129862925)

[PVB.26 Tvättränneblandare 16](#_Toc129862926)

[PVB.27 Spolblandare 16](#_Toc129862927)

[ALTERNATIVT MATERIAL 16](#_Toc129862928)

[RH/Care anpassning: 16](#_Toc129862929)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR).

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 X

Takduschpaket, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* 2-strålig handdusch
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 11 liter för takdusch.
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8218-1000, RSK 837 73 70

 150 c/c, Krom FMM nr. 8218-2500, RSK 837 73 71

BL 2 X

Duschpaket, FM Mattsson 9000E II

Säkerhetsblandare med duschset (inkl. schampohylla)

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Schampohylla monterad på termostat
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8217-1000, RSK 837 73 78

 150 c/c, Krom FMM nr. 8217-2500, RSK 837 73 79

BL 3 X

Duschpaket, FM Mattsson 9000E II

Säkerhetsblandare med duschset

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8217-1000, RSK 837 73 78

 150 c/c, Krom FMM nr. 8217-2500, RSK 837 73 79

BL 4 X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8253-1000, RSK 837 73 80

BL 5 X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8254-1000, RSK 837 73 81

BL 6 X

Duschblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8210-1000, RSK 834 32 55

 150 c/c, Krom FMM nr. 8210-2500, RSK 834 32 57

BL 7 X

Duschblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp upp, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8211-1000, RSK 834 32 56

 150 c/c, Krom FMM nr. 8211-2500, RSK 834 32 58

BL 8 X

Duschblandare, Vaska, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Med vändbart blandarfäste 40-160 c/c
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8214-1000, RSK 834 22 37

DS 1 X

Takduschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* 2-strålig handdusch
* Omkastare för hand-/takdusch
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Duschstången kan kapas vid behov
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9392-1000, RSK 819 07 39

DS 2 X

Takduschset Flexi, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Underkoppling med slang 0,75m för anslutning till blandare.
* 2-strålig handdusch
* Omkastare för hand-/takdusch
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Duschstången kan kapas vid behov
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9392-6000, RSK 819 07 40

DS 3 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-1000, RSK 819 76 56

DS 4 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* 3-strålig Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-3000, RSK 819 76 58

DS 5 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 1150mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-1010, RSK 819 76 57

DS 6 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 1150mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* 3-strålig handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-3010, RSK 819 76 59

DS 7 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II, Vaska

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Fäste för montering på rör 40 c/c
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 3442-8009, RSK 819 76 62

DS 8 X

Handduschset, FM Mattsson 9000E II

Skall vara försedd med följande egenskaper:

* Fäste för montering på vägg.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 9 l/min
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9475-1759, RSK 819 77 65

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 9 X

Badkarsblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8200-1000, RSK 834 32 45

 150 c/c, Krom FMM nr. 8200-2500, RSK 834 32 54

BL 10 X

Badkarsblandare, Vaska, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Med vändbart blandarfäste 40-160 c/c
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8204-1000, RSK 834 22 42

DS 2 X

Takduschset Flexi, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Underkoppling med slang 0,75m för anslutning till blandare.
* 2-strålig handdusch
* Omkastare för hand-/takdusch
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Duschstången kan kapas vid behov
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9392-6000, RSK 819 07 40

DS 3 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-1000, RSK 819 76 56

DS 4 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* 3-strålig Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-3000, RSK 819 76 58

DS 5 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 1150mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-1010, RSK 819 76 57

DS 6 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 1150mm lång
* Väggfäste med väggtätning.
* 3-strålig handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9470-3010, RSK 819 76 59

DS 7 X

Duschset, FM Mattsson 9000E II, Vaska

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Duschstång 750mm lång
* Fäste för montering på rör 40 c/c
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 3442-8009, RSK 819 76 62

DS 8 X

Handduschset, FM Mattsson 9000E II

Skall vara försedd med följande egenskaper:

* Fäste för montering på vägg.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 9 l/min
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 9475-1759, RSK 819 77 65

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare

### ALTERNATIVT MATERIAL

####  RH/Care anpassning:

Care-vingar för FMM 9000E II säkerhetsblandare.

Svart FMM nr. 3597-0150, RSK 859 20 55