## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc102555523)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc102555524)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc102555525)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc102555526)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc102555527)

[PVB.24 Disklådsblandare 4](#_Toc102555528)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 5](#_Toc102555529)

[PVB.26 Tvättränneblandare 5](#_Toc102555530)

[PVB.27 Spolblandare 5](#_Toc102555531)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom FMM nr. 8060-4000, RSK 823 54 39

BL 2 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom FMM nr. 8060-4010, RSK 823 54 40

BL 3 X

Tvättställsblandare inkl. lyftventil, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Lyftventil, helt i metall
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom FMM nr. 8065-4000, RSK 823 54 41

BL 4 X

Tvättställsblandare inkl. lyftventil, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Lyftventil, helt i metall
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom FMM nr. 8065-4010, RSK 823 54 62

BL 5 X

Tvättställsblandare med självstängande sidodusch, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Självstängande handdusch, väggfäste och slang (längd 1500mm)
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Hål för lyftstång
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom FMM nr. 8067-4000, RSK 823 54 49

BL 6 X

Tvättställsblandare med självstängande sidodusch, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm
* Självstängande handdusch, väggfäste och slang (längd 1500mm)
* Energiklass B, enl. SS 820 000
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Hål för lyftstång
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom FMM nr. 8067-4010, RSK 823 54 50

##### PVB.24 Disklådsblandare

BL 7 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 145mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

Krom FMM nr. 8000-4000, RSK 830 89 37

BL 8 X

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-Spak med bygelgrepp, längd 145mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

Krom FMM nr. 8001-4000, RSK 830 90 87

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare