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KOD	TEXT

[bookmark: _Toc378579117][bookmark: _Toc378579211][bookmark: _Toc378579441][bookmark: _Toc378580197][bookmark: _Toc378744192][bookmark: _Toc162265446]
Innehållsförteckning		Sid
		
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2


[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc162265447]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc162265448]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.












[bookmark: _Toc162265449]PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, FMM CARE 160 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Spak 180 mm lång
· Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 145 mm
· Pip svängbar (110°) alt. låsbar, spärrbricka medföljer. Yttre delen av pipen går även att rotera (30°) i sidled
· Kallstartsfunktion
· Mjukstängning med keramisk tätning
· Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
· Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
· Svängbar pip 110°
· Lead Free (blyfri)
· Hålmått Ø32-35 mm
· Flöde 3 bar 9,5 l/min

[bookmark: _Hlk161397946]	Krom	Art nr 32604010      	RSK 827 56 60
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