## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc130474665)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc130474666)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc130474667)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc130474668)

[PVB.22 Badkarsblandare 3](#_Toc130474669)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 4](#_Toc130474670)

[PVB.24 Disklådsblandare 5](#_Toc130474671)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 6](#_Toc130474672)

[PVB.26 Tvättränneblandare 6](#_Toc130474673)

[PVB.27 Spolblandare 6](#_Toc130474674)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

Alla blandare skall uppfylla följande egenskaper:

* Blandaren skall vara tillverkad av blyfri\* avzinkningshärdig

mässingslegering. (\*max 0,1 vikt% bly)

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
* Utlopp ned, G1/2.
* Anslutning, 160 c/c
* Uppfyller EN1111
* Lead free (blyfri)

Alla duschanordningar skall vara försedd med följande:

* Handdusch med Eco Flow 9 l/min, kalkavvisande sil och tre strållägen
* Med tvålhylla
* Duschstången har flexibelt övre väggfäste, med väggtätning

BL 1 X

Duschblandare FMM Runn, utlopp ned

 Krom, 160 cc FMM nr. 8480–8000, RSK 835 13 86

 BL 2

 Duschpaket FMM Runn – Duschblandare 8480 + Duschset 8470

 Krom, 160 cc FMM nr. 8482–8000, RSK 828 31 28

 BL 3

 Duschset FMM Runn

 Krom FMM nr. 8470-8500, RSK 832 02 97

 BL 4

Takduschpaket FMM Runn Säkerhetsblandare med reversibelt

överstycke och takdusch

 Krom, 160 cc FMM nr. 8483–8000, RSK 828 31 29

##### PVB.22 Badkarsblandare

Alla blandare skall uppfylla följande egenskaper:

* Blandaren skall vara tillverkad av blyfri\* avzinkningshärdig

mässingslegering. (\*max 0,1 vikt% bly)

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Vridpipomkastare
* Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
* Utlopp ned, G1/2.
* Anslutning, 160 c/c
* Uppfyller EN1111
* Lead free (blyfri)

BL 5

Badkarsblandare FMM Runn

Krom,160 cc FMM nr. 8490–8000, RSK 836 21 79

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

Alla tvättställsblandarna skall uppfylla följande egenskaper:

* Blandaren skall vara tillverkad av blyfri\* avzinkningshärdig

mässingslegering. (\*max 0,1 vikt% bly)

* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Mjukstängande med keramisk tätning
* Strålsamlare med Eco Flow
* Soft PEX®-rör, G3/8
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)

BL 6 X

Tvättställsblandare FMM Runn

 Krom, 6l/min vid 3 bar FMM nr. 8450–8510, RSK 827 84 19

BL 7 X

Tvättställsblandare FMM Runn, Energiklass A

 Krom, 5l/min vid 2–6 bar FMM nr. 8450–8710, RSK 827 84 20

BL 8 X

Tvättställsblandare FMM Runn, LEED/BREEAM

 Krom, 3l/min vid 2-6 bar FMM nr. 8450–8310, RSK 827 56 63

BL 9 X

Tvättställsblandare FMM Runn, Mini

 Krom, 6l/min vid 3 bar FMM nr. 8452–8510, RSK 827 84 21

##### PVB.24 Disklådsblandare

Alla disklådsblandare skall uppfylla följande egenskaper:

* Blandaren skall vara tillverkad av blyfri\* avzinkningshärdig mässingslegering. (\*max 0,1 vikt% bly)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Mjukstängande med keramisk tätning
* Strålsamlare med Eco Flow
* Soft PEX®-rör, G3/8
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Strålsamlare med Eco Flow
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°

BL 9 X

Köksblandare FMM Runn

 Krom, 9l/min vid 3 bar FMM nr. 8400–8510, RSK 831 13 53

 BL 10 Köksblandare FMM Runn, energiklass B

 Krom, 5l/min vid 2–6 bar FMM nr. 8400–8710, RSK 831 13 55

 Energiklass B

BL 11 X

Köksblandare FMM Runn med diskmaskinsavstängning
Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

 Krom, 9l/min vid 3 bar FMM nr. 8401–8510, RSK 831 13 54

BL 12 X

Köksblandare FMM Runn med diskmaskinsavstängning
Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

 Krom, 5l/min vid 2–6 bar FMM nr. 8401–8710, RSK 831 13 56 Energiklass B

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare