## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191197031)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191197032)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191197033)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc191197034)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL X X

Duschpaket, FM Mattsson 9000XE

Säkerhetsblandare med duschset (inkl. schampohylla)

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8682-0000, RSK 828 32 28