## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc58565243)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc58565244)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc58565245)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc58565246)

[PVB.22 Badkarsblandare 5](#_Toc58565247)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 6](#_Toc58565248)

[PVB.24 Disklådsblandare 10](#_Toc58565249)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 13](#_Toc58565250)

[PVB.26 Tvättränneblandare 13](#_Toc58565251)

[PVB.27 Spolblandare 13](#_Toc58565252)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1

Duschpaket, Mora INXX II

Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

 Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

 Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

 Krom MA nr 271600 RSK 828 30 77

 Mattsvart MA nr 271600.12 RSK 828 30 78

 Mattvit MA nr 271600.22 RSK 828 30 79

 Mattgrå MA nr 271600.44 RSK 828 30 80

 Polerad mässing\* MA nr 271600.60 RSK 828 30 81

 Borstad mässing\* MA nr 271600.62 RSK 828 30 82

 (\*PVD Beläggning)

BL 2

Takduschpaket, Mora INXX II

Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300mm 11,3 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

 Energiklass A/B enligt SS-EN 820001 (handdusch/takdusch)

 Krom MA nr 271800 RSK 828 30 83

 Mattsvart MA nr 271800.12 RSK 828 30 84

 Mattvit MA nr 271800.22 RSK 828 30 85

 Mattgrå MA nr 271800.44 RSK 828 30 86

 Polerad mässing\* MA nr 271800.60 RSK 828 30 87

 Borstad mässing\* MA nr 271800.62 RSK 828 30 88

 (\*PVD Beläggning)

**Blandarfäste**

BF 1

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschkrav från 2021. D: Ø15

**Rektangulär form**

 Krom MA nr S600027 RSK 826 52 35

 Mattsvart MA nr S600027.12 RSK 826 52 36

 Mattvit MA nr S600027.22 RSK 826 52 37

 Mattgrå MA nr S600027.44 RSK 826 52 38

 Polerad mässing\* MA nr S600027.60 RSK 826 52 39

 Borstad mässing\* MA nr S600027.62 RSK 826 52 40

 **Oval form**

 Krom MA nr S600028 RSK 826 52 41

 Mattsvart MA nr S600028.12 RSK 826 52 42

 Mattvit MA nr S600028.22 RSK 826 52 43

 Mattgrå MA nr S600028.44 RSK 826 52 44

 Polerad mässing\* MA nr S600028.60 RSK 826 52 45

 Borstad mässing\* MA nr S600028.62 RSK 826 52 46

 (\*PVD Beläggning)

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschkrav från 2021. D: Ø16

**Rektangulär form**

 Krom MA nr S600029 RSK 826 52 47

 Mattsvart MA nr S600029.12 RSK 826 52 48

 Mattvit MA nr S600029.22 RSK 826 52 49

 Mattgrå MA nr S600029.44 RSK 826 52 50

 Polerad mässing\* MA nr S600029.60 RSK 826 52 51

 Borstad mässing\* MA nr S600029.62 RSK 826 52 52

 **Oval form**

 Krom MA nr S600030 RSK 826 52 54

 Mattsvart MA nr S600030.12 RSK 826 52 55

 Mattvit MA nr S600030.22 RSK 826 52 56

 Mattgrå MA nr S600030.44 RSK 826 52 57

 Polerad mässing\* MA nr S600030.60 RSK 826 52 58

 Borstad mässing\* MA nr S600030.62 RSK 826 52 59

 (\*PVD Beläggning)

BF 2

 Anslutningskoppling M26 för väggdosa

 Krom MA nr S600012 RSK 825 32 81

 Mattsvart MA nr S600012.12 RSK 825 32 82

 Mattvit MA nr S600012.22 RSK 825 32 83

 Mattgrå MA nr S600012.44 RSK 825 32 84

 Polerad mässing\* MA nr S600012.60 RSK 825 32 85

 Borstad mässing\* MA nr S600012.62 RSK 825 32 86

 (\*PVD Beläggning)

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 3

Badkarsblandare, Mora INXX II

Termostatblandare med handdusch

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch med Eco funktion 7,5 l/min

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Energiklass A enligt SS-EN 820001

 Krom MA nr 270000 RSK 836 21 52

 Mattsvart MA nr 270000.12 RSK 836 21 53

 Mattvit MA nr 270000.22 RSK 836 21 55

 Mattgrå MA nr 270000.44 RSK 836 21 56

 Polerad mässing\* MA nr 270000.60 RSK 836 21 57

 Borstad mässing\* MA nr 270000.62 RSK 836 21 58

(\*PVD Beläggning)

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 4

Tvättställsblandare, Mora INXX II small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

 Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

 Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

 Krom Soft MA nr 273001.CA RSK 827 82 52

 Mattsvart Soft MA nr 273001.12CA RSK 827 82 53

 Mattvit Soft MA nr 273001.22CA RSK 827 82 54

 Mattgrå soft Soft MA nr 273001.44CA RSK 827 82 55

 Polerad mässing\* Soft MA nr 273001.60CA RSK 827 82 56

 Borstad mässing\* Soft MA nr 273001.62CA RSK 827 82 57

 Krom Sharp MA nr 273003.CA, RSK 827 82 58

 Mattsvart Sharp MA nr 273003.12CA RSK 827 82 59

 Mattvit Sharp MA nr 273003.22CA RSK 827 82 60

 Mattgrå Sharp MA nr 273003.44CA RSK 827 82 61

 Polerad mässing\* Sharp MA nr 273003.60CA RSK 827 82 62

 Borstad mässing\* Sharp MA nr 273003.62CA RSK 827 82 63

 (\*PVD Beläggning)

BL5

Tvättställsblandare, Mora INXX II medium soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

 Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

 Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

 Krom Soft MA nr 273011.CA RSK 827 82 64

 Mattsvart Soft MA nr 273011.12CA RSK 827 82 65

 Mattvit Soft MA nr 273011.22CA RSK 827 82 66

 Mattgrå Soft MA nr 273011.44CA RSK 827 82 67

 Polerad mässing\* Soft MA nr 273011.60CA RSK 827 82 68

 Borstad mässing\* Soft MA nr 273011.62CA RSK 827 82 69

 Krom Sharp MA nr 273013.CA, RSK 827 82 70

 Mattsvart Sharp MA nr 273013.12CA RSK 827 82 71

 Mattvit Sharp MA nr 273013.22CA RSK 827 82 72

 Mattgrå Sharp MA nr 273013.44CA RSK 827 82 73

 Polerad mässing\* Sharp MA nr 273013.60CA RSK 827 82 74

 Borstad mässing\* Sharp MA nr 273013.62CA RSK 827 82 75

(\*PVD Beläggning)

BL6

Tvättställsblandare, Mora INXX II highsoft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

 Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

 Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

 Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

 Krom Soft MA nr 273021.CA RSK 827 82 76

 Mattsvart Soft MA nr 273021.12CA RSK 827 82 77

 Mattvit Soft MA nr 273021.22CA RSK 827 82 79

 Mattgrå Soft MA nr 273021.44CA RSK 827 82 80

 Polerad mässing\* Soft MA nr 273021.60CA RSK 827 82 81

 Borstad mässing\* Soft MA nr 273021.62CA RSK 827 82 82

 Krom Sharp MA nr 273023.CA, RSK 827 82 83

 Mattsvart Sharp MA nr 273023.12CA, RSK 827 82 84

 Mattvit Sharp MA nr 273023.22CA, RSK 827 82 85

 Mattgrå Sharp MA nr 273023.44CA, RSK 827 82 86

 Polerad mässing\* Sharp MA nr 273023.60CA, RSK 827 82 87

 Borstad mässing\* Sharp MA nr 273023.62CA, RSK 827 82 88

(\*PVD Beläggning)

* PVB.24 Disklådsblandare

BL 7

Köksblandare, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

 Krom Soft MA nr 272101.CA RSK 831 12 60

 Mattsvart Soft MA nr 272101.12CA RSK 831 12 61

 Mattvit Soft MA nr 272101.22CA RSK 831 12 62

 Mattgrå Soft MA nr 272101.44CA RSK 831 12 63

 Polerad mässing\* Soft MA nr 272101.60CA RSK 831 12 64

 Borstad mässing\* Soft MA nr 272101.62CA RSK 831 12 65

 Borstad nickel Soft MA nr 272101.76CA RSK 831 12 66

 Krom Sharp MA nr 272051.CA RSK 831 12 45

 Mattsvart Sharp MA nr 272051.12CA RSK 831 12 46

 Mattvit Sharp MA nr 272051.22CA RSK 831 12 47

 Mattgrå Sharp MA nr 272051.44CA RSK 831 12 48

 Polerad mässing\* Sharp MA nr 272051.60CA RSK 831 12 49

 Borstad mässing\* Sharp MA nr 272051.62CA RSK 831 12 51

 Borstad nickel Sharp MA nr 272051.76CA RSK 831 12 52

(\*PVD Beläggning)

BL 8

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin, (kallvatten)

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

 Krom Soft MA nr 272151.CA RSK 831 12 67

 Mattsvart Soft MA nr 272151.12CA RSK 831 12 69

 Mattvit Soft MA nr 272151.22CA RSK 831 12 70

 Mattgrå Soft MA nr 272151.44CA RSK 831 12 71

 Polerad mässing Soft MA nr 272151.60CA RSK 831 12 72

 Borstad mässing Soft MA nr 272151.62CA RSK 831 12 73

 Borstad nickel Soft MA nr 272151.76CA RSK 831 12 74

 Krom Sharp MA nr 272071.CA RSK 831 12 53

 Mattsvart Sharp MA nr 272071.12CA RSK 831 12 54

 Mattvit Sharp MA nr 272071.22CA RSK 831 12 55

 Mattgrå Sharp MA nr 272071.44CA RSK 831 12 56

 Polerad mässing\* Sharp MA nr 272071.60CA RSK 831 12 57

 Borstad mässing\* Sharp MA nr 272071.62CA RSK 831 12 58

 Borstad nickel Sharp MA nr 272071.76CA RSK 831 12 59

(\*PVD Beläggning)

BL 9 X

Köksblandare, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Flexibel pip

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

 Krom MA nr 272081.CA RSK 831 12 75

 Mattsvart MA nr 272081.12CA RSK 831 12 77

 Mattvit MA nr 272081.22CA RSK 831 12 78

 Mattgrå MA nr 272081.44CA RSK 831 12 79

 Polerad mässing\* MA nr 272081.60CA RSK 831 12 80

 Borstad mässing\* MA nr 272081.62CA RSK 831 12 81

 Borstad nickel MA nr 272081.76CA RSK 831 12 82

(\*PVD Beläggning)

BL 10

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Flexibel pip

Med diskmaskinsavstängning, KV ej omställbar till VV

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

 Krom MA nr 272091.CA RSK 831 12 83

 Mattsvart MA nr 272091.12CA RSK 831 12 85

 Mattvit MA nr 272091.22CA RSK 831 12 86

 Mattgrå MA nr 272091.44CA RSK 831 12 87

 Polerad mässing\* MA nr 272091.60CA RSK 831 12 88

 Borstad mässing\* MA nr 272091.62CA RSK 831 12 89

 Borstad nickel MA nr 272091.76CA RSK 831 12 9

 (\*PVD Beläggning)

BL 11

Köksblandare med utdragbar handdusch, Mora INXX II pullout

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Utdragbart munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 130°, anpassningsbar för olika diskhoar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

 Flöde 5,9 l/min vid 3 bar

 Krom MA nr 272031.CA RSK 831 20 34

 Mattsvart MA nr 272031.12CA RSK 831 20 35

BL 12

Köksblandare med utdragbar handdusch, Mora INXX II pullout

med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Utdragbart munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 130°, anpassningsbar för olika diskhoar

Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

 Flöde 5,9 l/min vid 3 bar

 Krom MA nr 272041.CA RSK 831 20 36

 Mattsvart MA nr 272041.12CA RSK 831 20 37

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare