## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc58565243)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc58565244)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc58565245)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc58565246)

[PVB.22 Badkarsblandare 5](#_Toc58565247)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 6](#_Toc58565248)

[PVB.24 Disklådsblandare 10](#_Toc58565249)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 13](#_Toc58565250)

[PVB.26 Tvättränneblandare 13](#_Toc58565251)

[PVB.27 Spolblandare 13](#_Toc58565252)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1

Duschpaket, Mora INXX II

Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

Krom MA nr 271600 RSK 828 30 77

Mattsvart MA nr 271600.12 RSK 828 30 78

Mattvit MA nr 271600.22 RSK 828 30 79

Mattgrå MA nr 271600.44 RSK 828 30 80

Polerad mässing\* MA nr 271600.60 RSK 828 30 81

Borstad mässing\* MA nr 271600.62 RSK 828 30 82

(\*PVD Beläggning)

BL 2

Takduschpaket, Mora INXX II

Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300mm 11,3 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass A/B enligt SS-EN 820001 (handdusch/takdusch)

Krom MA nr 271800 RSK 828 30 83

Mattsvart MA nr 271800.12 RSK 828 30 84

Mattvit MA nr 271800.22 RSK 828 30 85

Mattgrå MA nr 271800.44 RSK 828 30 86

Polerad mässing\* MA nr 271800.60 RSK 828 30 87

Borstad mässing\* MA nr 271800.62 RSK 828 30 88

(\*PVD Beläggning)

**Blandarfäste**

BF 1

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschkrav från 2021. D: Ø15

**Rektangulär form**

Krom MA nr S600027 RSK 826 52 35

Mattsvart MA nr S600027.12 RSK 826 52 36

Mattvit MA nr S600027.22 RSK 826 52 37

Mattgrå MA nr S600027.44 RSK 826 52 38

Polerad mässing\* MA nr S600027.60 RSK 826 52 39

Borstad mässing\* MA nr S600027.62 RSK 826 52 40

**Oval form**

Krom MA nr S600028 RSK 826 52 41

Mattsvart MA nr S600028.12 RSK 826 52 42

Mattvit MA nr S600028.22 RSK 826 52 43

Mattgrå MA nr S600028.44 RSK 826 52 44

Polerad mässing\* MA nr S600028.60 RSK 826 52 45

Borstad mässing\* MA nr S600028.62 RSK 826 52 46

(\*PVD Beläggning)

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschkrav från 2021. D: Ø16

**Rektangulär form**

Krom MA nr S600029 RSK 826 52 47

Mattsvart MA nr S600029.12 RSK 826 52 48

Mattvit MA nr S600029.22 RSK 826 52 49

Mattgrå MA nr S600029.44 RSK 826 52 50

Polerad mässing\* MA nr S600029.60 RSK 826 52 51

Borstad mässing\* MA nr S600029.62 RSK 826 52 52

**Oval form**

Krom MA nr S600030 RSK 826 52 54

Mattsvart MA nr S600030.12 RSK 826 52 55

Mattvit MA nr S600030.22 RSK 826 52 56

Mattgrå MA nr S600030.44 RSK 826 52 57

Polerad mässing\* MA nr S600030.60 RSK 826 52 58

Borstad mässing\* MA nr S600030.62 RSK 826 52 59

(\*PVD Beläggning)

BF 2

Anslutningskoppling M26 för väggdosa

Krom MA nr S600012 RSK 825 32 81

Mattsvart MA nr S600012.12 RSK 825 32 82

Mattvit MA nr S600012.22 RSK 825 32 83

Mattgrå MA nr S600012.44 RSK 825 32 84

Polerad mässing\* MA nr S600012.60 RSK 825 32 85

Borstad mässing\* MA nr S600012.62 RSK 825 32 86

(\*PVD Beläggning)

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 3

Badkarsblandare, Mora INXX II

Termostatblandare med handdusch

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch med Eco funktion 7,5 l/min

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Energiklass A enligt SS-EN 820001

Krom MA nr 270000 RSK 836 21 52

Mattsvart MA nr 270000.12 RSK 836 21 53

Mattvit MA nr 270000.22 RSK 836 21 55

Mattgrå MA nr 270000.44 RSK 836 21 56

Polerad mässing\* MA nr 270000.60 RSK 836 21 57

Borstad mässing\* MA nr 270000.62 RSK 836 21 58

(\*PVD Beläggning)

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 4

Tvättställsblandare, Mora INXX II small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom Soft MA nr 273001.CA RSK 827 82 52

Mattsvart Soft MA nr 273001.12CA RSK 827 82 53

Mattvit Soft MA nr 273001.22CA RSK 827 82 54

Mattgrå soft Soft MA nr 273001.44CA RSK 827 82 55

Polerad mässing\* Soft MA nr 273001.60CA RSK 827 82 56

Borstad mässing\* Soft MA nr 273001.62CA RSK 827 82 57

Krom Sharp MA nr 273003.CA, RSK 827 82 58

Mattsvart Sharp MA nr 273003.12CA RSK 827 82 59

Mattvit Sharp MA nr 273003.22CA RSK 827 82 60

Mattgrå Sharp MA nr 273003.44CA RSK 827 82 61

Polerad mässing\* Sharp MA nr 273003.60CA RSK 827 82 62

Borstad mässing\* Sharp MA nr 273003.62CA RSK 827 82 63

(\*PVD Beläggning)

BL5

Tvättställsblandare, Mora INXX II medium soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom Soft MA nr 273011.CA RSK 827 82 64

Mattsvart Soft MA nr 273011.12CA RSK 827 82 65

Mattvit Soft MA nr 273011.22CA RSK 827 82 66

Mattgrå Soft MA nr 273011.44CA RSK 827 82 67

Polerad mässing\* Soft MA nr 273011.60CA RSK 827 82 68

Borstad mässing\* Soft MA nr 273011.62CA RSK 827 82 69

Krom Sharp MA nr 273013.CA, RSK 827 82 70

Mattsvart Sharp MA nr 273013.12CA RSK 827 82 71

Mattvit Sharp MA nr 273013.22CA RSK 827 82 72

Mattgrå Sharp MA nr 273013.44CA RSK 827 82 73

Polerad mässing\* Sharp MA nr 273013.60CA RSK 827 82 74

Borstad mässing\* Sharp MA nr 273013.62CA RSK 827 82 75

(\*PVD Beläggning)

BL6

Tvättställsblandare, Mora INXX II highsoft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom Soft MA nr 273021.CA RSK 827 82 76

Mattsvart Soft MA nr 273021.12CA RSK 827 82 77

Mattvit Soft MA nr 273021.22CA RSK 827 82 79

Mattgrå Soft MA nr 273021.44CA RSK 827 82 80

Polerad mässing\* Soft MA nr 273021.60CA RSK 827 82 81

Borstad mässing\* Soft MA nr 273021.62CA RSK 827 82 82

Krom Sharp MA nr 273023.CA, RSK 827 82 83

Mattsvart Sharp MA nr 273023.12CA, RSK 827 82 84

Mattvit Sharp MA nr 273023.22CA, RSK 827 82 85

Mattgrå Sharp MA nr 273023.44CA, RSK 827 82 86

Polerad mässing\* Sharp MA nr 273023.60CA, RSK 827 82 87

Borstad mässing\* Sharp MA nr 273023.62CA, RSK 827 82 88

(\*PVD Beläggning)

* PVB.24 Disklådsblandare

BL 7

Köksblandare, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom Soft MA nr 272101.CA RSK 831 12 60

Mattsvart Soft MA nr 272101.12CA RSK 831 12 61

Mattvit Soft MA nr 272101.22CA RSK 831 12 62

Mattgrå Soft MA nr 272101.44CA RSK 831 12 63

Polerad mässing\* Soft MA nr 272101.60CA RSK 831 12 64

Borstad mässing\* Soft MA nr 272101.62CA RSK 831 12 65

Borstad nickel Soft MA nr 272101.76CA RSK 831 12 66

Krom Sharp MA nr 272051.CA RSK 831 12 45

Mattsvart Sharp MA nr 272051.12CA RSK 831 12 46

Mattvit Sharp MA nr 272051.22CA RSK 831 12 47

Mattgrå Sharp MA nr 272051.44CA RSK 831 12 48

Polerad mässing\* Sharp MA nr 272051.60CA RSK 831 12 49

Borstad mässing\* Sharp MA nr 272051.62CA RSK 831 12 51

Borstad nickel Sharp MA nr 272051.76CA RSK 831 12 52

(\*PVD Beläggning)

BL 8

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin, (kallvatten)

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom Soft MA nr 272151.CA RSK 831 12 67

Mattsvart Soft MA nr 272151.12CA RSK 831 12 69

Mattvit Soft MA nr 272151.22CA RSK 831 12 70

Mattgrå Soft MA nr 272151.44CA RSK 831 12 71

Polerad mässing Soft MA nr 272151.60CA RSK 831 12 72

Borstad mässing Soft MA nr 272151.62CA RSK 831 12 73

Borstad nickel Soft MA nr 272151.76CA RSK 831 12 74

Krom Sharp MA nr 272071.CA RSK 831 12 53

Mattsvart Sharp MA nr 272071.12CA RSK 831 12 54

Mattvit Sharp MA nr 272071.22CA RSK 831 12 55

Mattgrå Sharp MA nr 272071.44CA RSK 831 12 56

Polerad mässing\* Sharp MA nr 272071.60CA RSK 831 12 57

Borstad mässing\* Sharp MA nr 272071.62CA RSK 831 12 58

Borstad nickel Sharp MA nr 272071.76CA RSK 831 12 59

(\*PVD Beläggning)

BL 9 X

Köksblandare, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Flexibel pip

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Krom MA nr 272081.CA RSK 831 12 75

Mattsvart MA nr 272081.12CA RSK 831 12 77

Mattvit MA nr 272081.22CA RSK 831 12 78

Mattgrå MA nr 272081.44CA RSK 831 12 79

Polerad mässing\* MA nr 272081.60CA RSK 831 12 80

Borstad mässing\* MA nr 272081.62CA RSK 831 12 81

Borstad nickel MA nr 272081.76CA RSK 831 12 82

(\*PVD Beläggning)

BL 10

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Flexibel pip

Med diskmaskinsavstängning, KV ej omställbar till VV

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Krom MA nr 272091.CA RSK 831 12 83

Mattsvart MA nr 272091.12CA RSK 831 12 85

Mattvit MA nr 272091.22CA RSK 831 12 86

Mattgrå MA nr 272091.44CA RSK 831 12 87

Polerad mässing\* MA nr 272091.60CA RSK 831 12 88

Borstad mässing\* MA nr 272091.62CA RSK 831 12 89

Borstad nickel MA nr 272091.76CA RSK 831 12 9

(\*PVD Beläggning)

BL 11

Köksblandare med utdragbar handdusch, Mora INXX II pullout

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Utdragbart munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 130°, anpassningsbar för olika diskhoar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Flöde 5,9 l/min vid 3 bar

Krom MA nr 272031.CA RSK 831 20 34

Mattsvart MA nr 272031.12CA RSK 831 20 35

BL 12

Köksblandare med utdragbar handdusch, Mora INXX II pullout

med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Utdragbart munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 130°, anpassningsbar för olika diskhoar

Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Flöde 5,9 l/min vid 3 bar

Krom MA nr 272041.CA RSK 831 20 36

Mattsvart MA nr 272041.12CA RSK 831 20 37

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare