## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191200375)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191200376)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191200377)

[PVB.24 Disklådsblandare 1](#_Toc191200378)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.24 Disklådsblandare

BL x X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”flexi”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Borstad krom FMM nr. 8614-0013, RSK 831 16 24