## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning 1](#_Toc162265446)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc162265447)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc162265448)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc162265449)

[PVB.22 Badkarsblandare 13](#_Toc162265450)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 15](#_Toc162265451)

[PVB.24 Köksblandare 19](#_Toc162265452)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 29](#_Toc162265453)

[PVB.26 Tvättränneblandare 29](#_Toc162265454)

[PVB.27 Spolblandare 29](#_Toc162265455)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 Duschblandare, Mora Lynx

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2”

Flöde 12 l/min vid 3 bar

Anslutning 160cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN1111:2017

Blyfri

160 cc Krom Art nr 341000 RSK 835 03 08

160 cc Mattsvart Art nr 341000.12 RSK 835 03 09

150 cc Krom Art nr 341100 RSK 835 03 10

150 cc Mattsvart Art nr 341100.12 RSK 835 03 19

BL 2 Duschpaket, Mora LYNX

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2”

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820001:2010

160 cc Krom Art nr 341600 RSK 828 34 49

160 cc Mattsvart Art nr 341600.12 RSK 828 34 50

150 cc Krom Art nr 341500 RSK 828 34 66

150 cc Mattsvart Art nr 341500.12 RSK 828 34 67

BL 3 DUSCHPAKET MORA LYNX LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2”

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,0 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

160 cc Krom Art nr 341600.LD6 RSK 828 34 51

160 cc Mattsvart Art nr 341600.12LD6 RSK 828 34 52

150 cc Krom Art nr 341500.LD6 RSK 828 34 68

150 cc Mattsvart Art nr 341500.12LD6 RSK 828 34 69

BL 4 TAKDUSCHPAKET, MORA LYNX

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN 1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Takdusch Ø 300 mm, 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820001:2010

160 cc Krom Art nr 341800 RSK 828 34 53

160 cc Mattsvart Art nr 341800.12 RSK 828 34 54

150 cc Krom Art nr 341800 RSK 828 34

150 cc Mattsvart Art nr 341800.12 RSK 828 34

BL 5 TAKDUSCHPAKET MORA LYNX LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN 1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6 l/min vid 3 bar)

Takdusch Ø 300 mm, 6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

160 cc Krom Art nr 341800.LD6 RSK 828 34 55

160 cc Mattsvart Art nr 341800.12LD6 RSK 828 34 56

150 cc Krom Art nr 341900.LD6 RSK 828 34 62

150 cc Mattsvart Art nr 341900.12LD6 RSK 828 34 63

BL 6 KAR & DUSCHPAKET, MORA LYNX

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2”

Flöde 22,9 l/min vid 3 bar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820001:2010

160 cc Krom Art nr 341700 RSK 828 34 57

160 cc Mattsvart Art nr 341700.12 RSK 828 34 74

150 cc Krom Art nr 341705 RSK 828 34 60

150 cc Mattsvart Art nr 341705.12 RSK 828 34 61

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 7 Badkarsblandare, Mora LYNX

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2”

Flöde 22,9 l/min vid 3 bar

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller SS-EN1111:2017

Blyfri

160 cc Krom Art nr 340000 RSK 824 50 73

160 cc Mattsvart Art nr 340000.12 RSK 824 50 74

150 cc Krom Art nr 340100 RSK 824 50 75

150 cc Mattsvart Art nr 340100.12 RSK 824 50 76

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 8 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA LYNX

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 343001 RSK 827 59 16

Mattsvart Art nr 343001.12 RSK 827 59 17

BL9 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA LYNX LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Flöde 1,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 343001.LD1 RSK 827 59 20

Mattsvart Art nr 343001.12LD1 RSK 827 59 21

BL10 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA LYNX LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Flöde 3,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 343001.LD3 RSK 827 59 18

Mattsvart Art nr 343001.12LD3 RSK 827 59 19

##### PVB.24 Köksblandare

BL 11 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SOFT

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 344101 RSK 831 22 07

Mattsvart Art nr 344101.12 RSK 831 22 08

BL 12 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 344151 RSK 831 22 09

Mattsvart Art nr 344151.12 RSK 831 22 10

BL 13 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 344051 RSK 831 22 11

Mattsvart Art nr 344051.12 RSK 831 22 12

BL 14 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 334071 RSK 831 22 13

Mattsvart Art nr 334071.12 RSK 831 22 14

BL 15 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 3,8 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 344051.LD3 RSK 831 22 19

Mattsvart Art nr 344151.12LD3 RSK 831 22 20

BL 16 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 4,8 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 344051.LD4 RSK 831 22 21

Mattsvart Art nr 344151.12LD4 RSK 831 22 22

BL 17 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP LEED/BREEAM MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 3,8 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 344071.LD3 RSK 831 22 23

Mattsvart Art nr 344171.12LD3 RSK 831 22 24

BL 18 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP LEED/BREEAM MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Flöde 4,8 l/min vid 3 bar

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 344071.LD4 RSK 831 22 25

Mattsvart Art nr 344171.12LD4 RSK 831 22 26

BL 19 KÖKSBLANDARE Mora LYNX MINIPROFI

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

2-stråligt munstycke (normal och sköljstråle)

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 344081 RSK 831 22 15

Mattsvart Art nr 344081.12 RSK 831 22 16

BL 20 KÖKSBLANDARE Mora LYNX SHARP MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8”

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

2-stråligt munstycke (normal och sköljstråle)

Flöde 6,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 344091 RSK 831 22 17

Mattsvart Art nr 334091.12 RSK 831 22 18

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare