## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc130881337)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc130881338)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc130881339)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc130881340)

[PVB.22 Badkarsblandare 11](#_Toc130881341)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 18](#_Toc130881342)

[PVB.24 Disklådsblandare 25](#_Toc130881343)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 36](#_Toc130881344)

[PVB.26 Tvättränneblandare 36](#_Toc130881345)

[PVB.27 Spolblandare 36](#_Toc130881346)

[ALTERNATIVT MATERIAL 36](#_Toc130881347)

[RH/Care anpassning: 36](#_Toc130881348)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8380-0000, RSK 834 22 33

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8580-0000, RSK 835 10 25

 150 c/c, Krom FMM nr. 8380-1500, RSK 834 22 35

 150 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8580-1500, RSK 835 10 26

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

**Duschanordning för BL 1:**

DA 1 X

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.
* Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min
* Duschstång med justerbart övre väggfäste och väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8370-3900, RSK 819 76 53

BL 2 X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp upp, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8381-0000, RSK 834 22 34

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8581-0000, RSK 835 10 27

 150 c/c, Krom FMM nr. 8381-1500, RSK 834 22 36

 150 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8581-1500, RSK 835 10 28

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

**Duschanordning för BL 2:**

DA 2

Takduschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min
* Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m
* Omkastare för tak/handdusch.

 Krom FMM nr. 8392-0000, RSK 819 07 32

BL 3 X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Reversibelt överstycke
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp upp och ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8384-0000, RSK 835 10 12

 150 c/c, Krom FMM nr. 8384-1500, RSK 835 10 13

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 4 X

Duschpaket, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare FMM (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med duschset FMM 8370-3900

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min och tre strållägen.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8382-0000, RSK 837 73 20

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8582-0000, RSK 828 27 66

 150 c/c, Krom FMM nr. 8382-1500, RSK 837 73 21

 150 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8582-1500, RSK 828 27 67

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 5 X

Takduschpaket, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Reversibelt överstycke
* Utlopp upp & ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min
* Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8383-0000, RSK 837 73 22

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8583-0000, RSK 828 27 68

 150 c/c, Krom (energiklass B) FMM nr. 8383-1500, RSK 837 73 23

 150 c/c, Blyfri mässing Energ. B, Krom FMM nr. 8583-1500, RSK 828 27 69

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 6 X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8390-0000, RSK 834 32 99

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8590-0000, RSK 836 19 88

 150 c/c, Krom FMM nr. 8390-1500, RSK 834 33 00

 150 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8590-1500, RSK 836 19 89

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

**Duschanordning för BL 6:**

DA 1

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.
* Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min
* Duschstång med justerbart övre väggfäste och väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8370-3900, RSK 819 76 53

BL 7 X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Reversibelt överstycke
* Utlopp upp & ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8391-0000, RSK 834 33 01

 150 c/c, Krom FMM nr. 8391-1500, RSK 834 33 02

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BF 4 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 8 X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Med stigrör och handduschhållare med G1/2-anslutning
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Reversibelt överstycke
* Utlopp ned, pipanslutning M26x1,5 utvändig.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8391-5000, RSK 839 15 00

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BF 4 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 9 X

Takduschpaket Badkar, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare för bad (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Reversibelt överstycke
* Utlopp upp & ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min
* Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8393-0000, RSK 837 73 33

 160 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8593-0000, RSK 828 27 70

 150 c/c, Krom FMM nr. 8393-1500, RSK 837 73 34

 150 c/c, Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8593-1500, RSK 828 27 71

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 10 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

 Krom FMM nr. 8350-0000, RSK 823 55 43

BL 11 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=260

 Krom FMM nr. 8350-0300, RSK 823 55 60

BL 12 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

 Krom FMM nr. 8350-0010, RSK 823 55 44

 Blyfri Mässing, Krom FMM nr. 8550-0010, RSK 827 75 38

BL 13 X

Tvättställsblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

 Krom FMM nr. 8350-6000, RSK 823 55 46

BL 14 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

 Krom FMM nr. 8350-7000, RSK 823 55 47

BL 15 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom FMM nr. 8350-7010, RSK 823 55 48

BL 16 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Konstantflödesstrålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar, LEED/BREEAM anpassad
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom FMM nr. 8350-7300, RSK 823 55 61

BL 17 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Kedjefäste
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=260

Krom FMM nr. 8350-2310, RSK 823 55 45

BL 18 X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360
* Push-down ventil i metall

 Krom FMM nr. 8353-5000, RSK 823 55 56

BL 19 X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360
* Push-down ventil i metall

 Krom FMM nr. 8353-5010, RSK 823 55 57

 Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8553-5010, RSK 827 75 40

BL 20 X

Tvättställsblandare inkl. lyft ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360
* Lyftventil helt i metall

 Krom FMM nr. 8355-0010, RSK 823 55 59

BL 21 X

Tvättställsblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360
* Självstängande handdusch

 Krom FMM nr. 8357-0000, RSK 823 55 51

BL 22 X

Tvättställsblandare med svängbar pip, handdusch & avstängningsvred, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Svängbar pip 120° eller fast
* Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360
* Självstängande handdusch

 Krom FMM nr. 8358-0000, RSK 823 55 53

BL 23 X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

 Krom FMM nr. 8352-0000, RSK 823 55 49

BL 24 X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

 Krom FMM nr. 8352-0010, RSK 823 55 50

 Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8552-0010, RSK 827 75 39

##### PVB.24 Disklådsblandare

BL 25 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

 Krom FMM nr. 8300-0000, RSK 830 91 19

BL 26 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

 Krom FMM nr. 8300-0010, RSK 830 91 20

 Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8500-0010, RSK 831 04 11

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8301-0000, RSK 830 91 21

BL 28 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

 Krom FMM nr. 8301-0010, RSK 830 91 23

 Blyfri mässing, Krom FMM nr. 8501-0010, RSK 831 04 12

BL 29 X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8301-6000, RSK 830 91 24

BL 30 X

Köksblandare Flexi, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare 10 l
* Pip spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

 Krom FMM nr. 8310-0010, RSK 831 14 24

BL 31 X

Köksblandare Flexi, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare 10 l
* Pip spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

 Krom FMM nr. 8311-0010, RSK 831 14 25

BL 32 X

Köksblandare ledbar strålsamlare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Ledbar strålsamlare
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8301-3000, RSK 831 07 57

BL 33 X

Köksblandare ledbar strålsamlare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Ledbar strålsamlare
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

 Krom FMM nr. 8301-3010, RSK 831 07 58

BL 34 X

Köksblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Självstängande handdusch
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8306-0000, RSK 830 91 25

BL 35 X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Beröringsfri spolningsfunktion via sensor
* Justering av vattentemperatur för sensorspolning
* Justerbar spoltid via sensor
* Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn
* Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift
* Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

 Krom FMM nr. 8302-0010, RSK 833 89 23

BL 36 X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Beröringsfri spolningsfunktion via sensor
* Justering av vattentemperatur för sensorspolning
* Justerbar spoltid via sensor
* Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn
* Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift
* Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 8 l
* Elektronisk diskmaskinsavstängning för montage i skivtjocklek 0-40mm. Batteridrift 9V.
* Automatisk avstängning efter 3 alt. 12 timmar för diskmaskin
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

 Krom FMM nr. 8303-0010, RSK 833 89 25

BL 37 X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO Flexi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Beröringsfri spolningsfunktion via sensor
* Justering av vattentemperatur för sensorspolning
* Justerbar spoltid via sensor
* Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn
* Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift
* Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom
* Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 10 l
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

 Krom FMM nr. 8312-0010, RSK 833 89 30

BL 38 X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO Flexi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Beröringsfri spolningsfunktion via sensor
* Justering av vattentemperatur för sensorspolning
* Justerbar spoltid via sensor
* Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn
* Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift
* Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom
* Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 10 l
* Elektronisk diskmaskinsavstängning för montage i skivtjocklek 0-40mm. Batteridrift 9V.
* Automatisk avstängning efter 3 alt. 12 timmar för diskmaskin
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

 Krom FMM nr. 8313-0010, RSK 833 89 31

BL 39 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8320-0000, RSK 830 91 11

BL 40 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

 Krom FMM nr. 8320-0010, RSK 830 91 12

BL 41 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8321-0000, RSK 830 91 15

BL 42 X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

 Krom FMM nr. 8321-0010, RSK 830 91 16

BL 43 X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 9 l
* Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
* Cu-rör, Ø10 mm, L=400

 Krom FMM nr. 8321-6000, RSK 830 91 18

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare

### ALTERNATIVT MATERIAL

####  RH/Care anpassning:

Care-kit för FMM Siljan ettgreppsblandare.

Svart FMM nr. 3597-4009, RSK 859 20 38

Care-vingar för FMM Siljan säkerhetsblandare.

Svart FMM nr. 3597-6209, RSK 859 20 39