## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191196954)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191196955)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191196956)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc191196957)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL X X

Care Duschblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Care-vingar i svart kontrastfärg för utökad tillgänglighet, greppvänlighet och komfort.
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

150 c/c, Krom FMM nr. 8680-4500, RSK 835 03 21