## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191198793)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191198794)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191198795)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc191198796)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 15 X

Badkarsblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

160 c/c, Krom FMM nr. 8690-0000, RSK 836 22 20