## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc65052949)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc65052950)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc65052951)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc65052952)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc65052953)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc65052954)

[PVB.24 Disklådsblandare 3](#_Toc65052955)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 3](#_Toc65052956)

[PVB.26 Tvättränneblandare 3](#_Toc65052957)

[PVB.27 Spolblandare 3](#_Toc65052958)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.22 Badkarsblandare

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL1

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Temperaturvred
* Batteridrift samt vara anpassningsbar för nätdrift
* Vandalsäkert ytterhölje i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2–6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor: IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar
* Programmerings samt statusavläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

MORA MMIX TRONIC BERÖRINGSFRI TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

 Krom, 5 l /min vid 2–6 bar MA nr 72 00 80, RSK 855 35 27

 Svart\*, 5 l/min vid 2–6 bar MA nr 72 00 80.11, RSK 843 05 92

 Champagne\*, 5 l/min vid 2–6 bar MA nr 72 00 80.16, RSK 843 06 45

 Polerad koppar\*, 5 l/min vid 2–6 bar MA nr 72 00 80.14, RSK 843 06 44

 Polerad mässing\*, 5 l/min vid 2–6 bar MA nr 72 00 80.60, RSK 843 06 46

 (\*PVD beläggning)

TILLBEHÖR.

push-down ventil

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

 Krom MA nr S600142, RSK 856 01 36

 Svart\* MA nr S600142.11, RSK 856 01 37

 Polerad koppar\* MA nr S600142.14, RSK 856 01 40

 Champagne\* MA nr S600142.16, RSK 856 01 41

 Polerad mässing\* MA nr S600142.60, RSK 856 01 45

 (\*PVD beläggning)

förhöjningsfot

För höjning av blandaren med 80 mm.

 Krom MA nr S600130, RSK 848 31 89

 Svart\* MA nr S600130.11, RSK 848 31 92

 Polerad koppar\* MA nr S600130.14, RSK 848 31 93

 Champagne\* MA nr S600130.16, RSK 848 31 94

 Polerad mässing\* MA nr S600130.60, RSK 848 31 95

 (\*PVD beläggning)

FJÄRRKONTROLL TRONIC

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

 MA nr 72 94 80.AE, RSK 855 35 70

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare