# Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc129781155)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc129781156)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc129781157)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc129781158)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, krom, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator
* Temperaturvred
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Krom, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1641-0000, RSK 855 34 92

BL 2 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, Svart PVD, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator
* Temperaturvred
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* PVD beläggning
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Svart PVD, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1641-0002, RSK 843 06 85

BL 3 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, Borstad Krom, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator
* Temperaturvred
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Borstad krom beläggning
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Borstad Krom, ansl. lekande G3/8 FMM nr 1641-0003, RSK 843 06 86

BL 4 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, Polerad Mässing PVD, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator
* Temperaturvred
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Polerad mässing PVD beläggning
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Pol.Mässing PVD, ansl. lekande G3/8 FMM nr 1641-0005, RSK 843 00 61

BL 5 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, krom, nätdrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Nätdrift, ombyggbar till batteridrift
* Temperaturvred
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Krom, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1641-1000, RSK 855 35 78

BL 6 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, krom, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Blandare med ett anslutningsrör för endast kallvatten eller förblandat vatten.
* Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator
* Vandalsäkert i metall
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Krom, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1640-0000, RSK 855 34 90

BL 7 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E tronic, krom, nätdrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Blandare med ett anslutningsrör för endast kallvatten eller förblandat vatten.
* Nätdrift, ombyggbar till batteridrift
* Vandalsäkert i metall
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Mjukstängande magnetventil
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med lekande G3/8.
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar

Krom, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1640-1000, RSK 855 35 77

TILLBEHÖR strömförsörjning.

BATTERIELIMINATOR X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

FMM nr S600129, RSK 848 31 88

TRANSFORMATOR X

För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

FMM nr S600128, RSK 848 31 87

SKARVKABEL X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar, max kabellängd 100m

FMM nr S600127, RSK 848 31 85

Skarvlist 5-polig X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

FMM nr S600133, RSK 822 18 75

Skarvkabel f. skarvlist X

Används för att sammanbinda två skavlister till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlister

FMM nr S600126, RSK 848 31 86

AC-adaptor X

Monteras i blandaren vid ombyggnation till nätanslutning

FMM nr S600131, RSK 848 31 90

TILLBEHÖR övriga:

FF1 X

För höjning av blandaren med 80 mm.

Krom FMM nr S600130, RSK 848 31 89

Svart PVD FMM nr S600130.11, RSK 848 31 92

Polerad mässing PVD FMM nr S600130.60, RSK 848 31 95

BV1 X

Push-down ventil med bräddavlopp

Krom FMM nr S600142, RSK 856 01 36

Svart PVD FMM nr S600142.11, RSK 856 01 37

Polerad Mässing PVD FMM nr S600142.60, RSK 856 01 45