## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc135217232)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc135217233)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc135217234)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc135217235)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc135217236)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc135217237)

[PVB.24 Disklådsblandare 2](#_Toc135217238)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 2](#_Toc135217239)

[PVB.26 Tvättränneblandare 2](#_Toc135217240)

[PVB.27 Spolblandare 2](#_Toc135217241)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.22 Badkarsblandare

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1 X

Tvättställsblandare Tronic, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000E

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassad, flöde 3 & 1,4 liter/minut
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Batteridrift, anpassningsbar för nätdrift alt. Nätdrift.
* Vandalsäkert i metall
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Aktivering av städläge via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Flexibla anslutnings rör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8,
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar
* Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

 3 liter/min, Krom FMM nr 1641-6030, RSK 843 06 51

 3 liter/min, Krom, Nätdrift FMM nr 1641-6130, RSK 843 06 52

 3 liter/min, Svart PVD FMM nr 1641-6032, RSK 843 00 62

 3 liter/min, Borstad Krom FMM nr 1641-6033, RSK 843 00 63

 1,4 liter/min, Krom FMM nr 1641-7000, RSK 843 00 64

 1,4 liter/min, Svart PVD FMM nr 1641-7002, RSK 843 00 65

 1,4 liter/min, Borstad Krom FMM nr 1641-7003, RSK 843 00 66

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare