## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc65053010)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc65053011)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc65053012)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc65053013)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc65053014)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc65053015)

[PVB.24 Disklådsblandare 3](#_Toc65053016)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 3](#_Toc65053017)

[PVB.26 Tvättränneblandare 3](#_Toc65053018)

[PVB.27 Spolblandare 3](#_Toc65053019)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.22 Badkarsblandare

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL X

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Ett anslutningsrör för förblandat vatten
* Batteridrift samt vara anpassningsbar för nätdrift
* Vandalsäkert i metall
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare, max 5 l/min vid 3 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar
* Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

Krom, med ansl. Lekande G3/8 MA nr 72 00 82, RSK 855 35 29

TILLBEHÖR.

pusch-down ventil X

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

Krom MA nr 52 01 85, RSK 856 00 53

förhöjningsfot X

För höjning av blandaren med 80 mm.

Krom MA nr 72 94 45, RSK 848 31 55

FJÄRRKONTROLL TRONIC X

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

MA nr 72 94 80.AE, RSK 855 35 70

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare