

# AMA-text UGA

## Energimätare qp 10,0 m3/h 300 mm.

### Värmemätning 24/230V-matning RSK 4950664

Energimätare Qalcosonic E3 DN40 qp 10,0, G50, PN25. Med M-bus, trådlös M-bus och 2st pulsin/ut.
24/230V-modul.
Komplett med integreringsverk, flödesmätare och temperaturgivare.
Obligatoriskt tillbehör: installationssats RSK 4648161

## §3 Referenser

### Hemsida

[www.ambiductor.se/produkter/energimatare/kompakta-energimatare/qalcosonic-e3](http://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/kompakta-energimatare/qalcosonic-e3)

### Dokumentation

[www.ambiductor.se/nedladdning/qalcosonic-e3/swedish/](http://www.ambiductor.se/nedladdning/qalcosonic-e3/swedish/)

Läs mer på [www.ambiductor.se](http://www.ambiductor.se)